主机向仪器发出请求(800- 01):

[00,800,01]97<CR><LF>

仪器应答(800-02):

[-0,800,02,07101998,084523,1.05.48X--,U,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1, 0,0,0,0,0,0,0]2A<CR><LF>

日期,时间,U单向 B双向